INSTRUCȚIUNEA 8, MONTAREA MEMBRANEI CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI CA STRAT DE ETANȘARE ȘI PROTECȚIE A IZOLAȚIEI TERMICE

 ÎN PLAFOANE 

Instrucțiunea noastră se referă la cele mai importante reguli de montare a membranelor cu **permisivitate ridicată la vapori, denumite „MWK” - DWU tip 90 – tip 265**,

 ca material de etanșare și protecție a izolației termice existente în plafoane cu construcție din lemn, oțel sau beton..

****În plafoane MWK protejează izolația termică și construcția împotriva diferitelor impurități cât și a umidității. **Locul unde trebuie așezată** **MWK** în plafonul din lemn sau oțel este arătat în desenul alăturat . – **MWK este așezată pe izolația termică și construcția /portantă sau ajutătoare/ Modul** de așezare a **MWK** depinde de efectul pe care dorim să-l obținem sau de genul construcției . **MWK** poate să protejeze izolația termică ermetic sau numai parțial în funcție de cerințe .de complexitatea structurii plafonului ,pardoselii și a căpriorilor de acoperiș sau de condițiile clădirii / destinație, dimensiuni etc,/. În cazul necesității obținerii unei etanșeități complete trebuie lipite toate suprapunerile dintre benzile **MWK** cât și toate îmbinările **MWK** cu elementele clădirii (grinzi,hornuri etc.) care trec prin **MWK** sau cu care **MWK** se unește în contact (zidurile pereților, coșurile ). Acest tip de îmbinări ermetice necesită folosirea de cleiuri sau benzi adezive specjale .

Deasupra MWK trebuie să se găsească un spațiu gol (min. 2 cm) care să sigure nivelarea presiunii vaporilor de apă care trec prin MWK (egalarea gradului de îmbibare cu vapori ). Cele mai bune efecte se pot obține asigurând trecerea aerului deasupra membranie MWK (de exp. prin lăsarea unor orificii de scurgere pe marginile pardoselii, situate deasupra MWK).

În podurile fără pardoseală este eficientă montarea simplă a **MWK** în suprapunere ,direct pe izolația termică așezată pe plafon.

**Observațiile și rezervele cuprinse în instrucțiunea nr.1 (atașată la fiecare rolă ) sunt obligatorii și în această instrucțiune .**

**Instrucțiunea a fost redactată cf, cu normele în vigoare din luna mai 2019 .**

Informații suplimentare : [www.marma.com.pl](http://www.marma.com.pl) i [www.dachowa.com.pl](http://www.dachowa.com.pl) .