cid:image003.jpg@01D030AA.9208D3D0

INSTRUKCJA 3.

ZAKRESY ZASTOSOWANIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH MEMBRAN PRODUKOWANYCH W MARMA POLSKIE FOLIE.

Ta instrukcja określa zastosowanie wysokoparoprzepuszczlanych membran produkowanych w Marma Polskie Folie według typów wyrobów (DWU), uwzględniających ich gramatury (ciężar powierzchniowy). Każde zastosowanie ma odrębną instrukcję układania tych produktów określonych nazwą podaną poniżej tabeli oraz numerem wpisanym do tabeli. Instrukcje te są zgodne z zaleceniami zawartymi w Wytycznych Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy\*.

TABELA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZASTOSOWANIE** | Jako  MWK  nachyl.  ≥ 20° | Jako  MWK  na  desk-  ach | Jako  MWK  nachyl.  < 20° | Jako mater.  dystan-sujący | Jako  MWK  pokr.  na styk  z des. | Jako  uszcz.  termo.  na  stropie | Jako  MWK  na  strychu | Jako  warst.  pośliz-  gowa | Jako  FWK | Jako  wiatro-  izolacja  ściany |
| **Nr INSTRUKCJI**  **----------------------**  **TYP WYROBU** | **1** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **13** |
| **DWU typ 90**  **DWU typ 115** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** | **NIE**  **-** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** | **NIE**  **-** | **NIE**  **-** | **TAK**  **+** |
| **DWU typ 120** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** | **NIE**  **-** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** | **NIE**  **-** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** |
| **DWU typ 135**  **DWU typ 150** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** |
| **DWU typ 155**  **DWU typ 165** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** |
| **DWU typ 185**  **DWU typ 215** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** |
| **DWU typ 265** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **NIE**  **-** |
| **DWU typ 300** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** | **TAK**  **+** |

**Pełne nazwy INSTRUKCJI**

INSTRUKCJA **1**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO MEMBRANY WSTĘPNEGO KRYCIA - MWK

INSTRUKCJA **4**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH NA POSZYCIACH Z DESEK, JAKO USZCZELNIENIA POKRYĆ LEŻACYCH NA ŁATACH.

INSTRUKCJA **5**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO MEMBRANY WSTĘPNEGO KRYCIA (MWK) NA DACHACH O NISKICHKATACH NACHYLENIA: 5º – 19º (8,7% – 34,43%).

INSTRUKCJA **6**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO WARSTWY OSŁONOWO-DYSTANSUJĄCEJ TERMOIZOLACJĘ OD POSZYCIA DACHU.

INSTRUKCJA **7**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO USZCZELNIENIA POKRYĆ UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO NA POSZYCIACH.

INSTRUKCJA **8**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO USZCZELNIENIE I OSŁONA TERMOIZOLACJI W STROPACH

INSTRUKCJA **9**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO MEMBRAN WSTĘPNEGO KRYCIA (MWK) W DACHACH NIE WENTYLOWANYCH O PODDASZU NIEUŻYTKOWYM

INSTRUKCJA **10**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO WARSTWY POŚLIZGOWEJ POD POKRYCIA I ELEWACJE Z BLACH ARKUSZOWYCH UKŁADANYCH NA RĄBKI .

INSTRUKCJA **11**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO WARSTWY WSTĘNEGO KRYCIA W DACHACH WENTYLOWANYCH ( W PODDASZACH MIESZKALNYCH Z DWOMA SZCZELINAMI WENTYLACYJNYMI) .

INSTRUKCJA **13**

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO WIATROIZOLACJI W ŚCIANACH BUDYNKÓW.

**Inne WAŻNE INSTRUKCJE dotyczące stosowania WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH MEMBRAN jako MWK (membran wstępnego krycia)**

INSTRUKCJA **2**

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZCZELIN WENTYLACYJNYCH NAD MEMBRANAMI WSTĘPNEGO KRYCIA (MWK) PRODUKOWANYMI PRZEZ MARMA POLSKIE FOLIE.

**Ważna dla zastosowań z Instrukcji nr : 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11.**

INSTRUKCJA **12**

ŁĄCZENIE WZDŁUŻNE MEMBRAN WSTĘPNEGO KRYCIA ( MWK )

**Ważna dla wszystkich zastosowań**

Informacje dodatkowe oraz w/w instrukcje do pobrania na stronach :

[www.marma.com.pl](http://www.marma.com.pl) i [www.dachowa.com.pl](http://www.dachowa.com.pl) .

\* Instrukcje od nr 1 do 7 i od nr 9 do nr 12 są zgodne z zaleceniami PSD

(Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy) i IFD (International Federation for the Roofing Trade) zawartymi

w Zeszytach nr 1 i 2 Wytycznych Dekarskich Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Stan wiedzy na dzień 01.12.2019 r.