Instrucțiunea nr.3

INSTRUCȚIUNEA Nr.3

DOMENIILE DE ÎNTREBUINȚARE A MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI

PRODUSE DE MARMA POLSKIE FOLIE

Instrucțiunea respectivă definește întrebuințările membranelor cu permisivitate ridicată la vapori produse de MARMA POLSKIE FOLIE cf. cu ,, tipul produsului ,, /DWU/ , luând în considerație densitatea lor / greutatea de suprafață/ . Fiecare tip de întrebuințare are instrucțiunea lui de montare separată a produselor respective , definite cu o denumire care este dată în tabelul de mai jos cât și cu nr. înscris în tabel.

TABEL

Întrebuințare Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca

MWK MWK MWK MWK MWK MWK MWK MWK FWK MWK

Unghi pe unghi material de izolație în pod material izolație

de înclin. cofraj de înclin. distanțier învelire termică glisant la vânt

Nr.instrucției 1 4 5 6 7 8 9 10 11 13\*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tip produs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DWU–Tip 90 DA NU NU DA NU DA NU NU NU DA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

* Ca izolație la vânt prevăzută pentru pereți tip – schelet / Instrucțiunea nr.13/ poate fi întrebuințat deasemenea un produs cu permisivitate scăzută la vapori ,, REGULATOR DE VAPORI ,, /DWU –TIP 110/

Denumirea completă a INSTRUCȚIUNII

INSTRUCȚIUNEA 1

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI CA STRAT DE ÎNVELITOARE PRELIMINARĂ / MWK /

INSTRUCȚIUNEA 4

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI PE ASTEREALĂ DIN SCÂNDURI CA IZOLAȚIE A ÎNVELITOARELOR AȘEZATE PE ȘIPCI.

INSTRUCȚIUNEA 5

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI CA MEMBRANE DE ÎNVELITOARE PRELIMINARĂ /MWK/, PE ACOPERIȘURI CU UNGHIURI DE ÎNCLINAȚIE MICI : 5 o – 19 o / 8,7%-34,43 % /

INSTRUCȚIUNEA 6

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI /MWK/ CA STRAT DE PROTECȚIE ȘI DISTANȚIERE A IZOLAȚIEI TERMICE DE ASTEREALA ACOPERIȘULUI.

INSTRUCȚIUNEA 7

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI CA STRAT DE ETANȘEITATE A ÎNVELITOARELOR AȘEZATE DIRECT PE ASTEREALĂ.

INSTRUCȚIUNEA 8

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂLA VAPORI /MWK/ CA STRAT DE ETANȘARE ȘI PROTECȚIE A IZOLAȚIEI TERMICE ÎN PLAFOANE.

INSTRUCȚIUNEA 9

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI /MWK/ ÎN ACOPERIȘURILE NEVENTILATE CU MANSARDĂ NELOCUIBILĂ.

INSTRUCȚIUNEA 10

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI CA STRAT GLISANT SUB ÎNVELITOARE ȘI ELEVAȚIE DIN TABLĂ ÎN FOI, FIXATE ÎN TIV.

INSTRUCȚIUNEA 11

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI CA STRAT DE ÎNVELIRE PRELIMINARĂ ÎN ACOPERIȘURILE VENTILATE / ÎN MANSARDE LOCUIBILE CU DOUĂ ROSTURI DE VENTILAȚIE /

INSTRUCȚIUNEA 13

MONTAREA MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI CA IZOLAȚIE LA VÂNT ÎN PEREȚII CLĂDIRILOR.

Alte INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE privitoare la întrebuințarea MEMBRANELOR CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI ca -MWK- / membrane de învelire preliminară/.

INSTRUCȚIUNEA 2

Condițiile referitoare la rosturile de ventilație de deasupra membranelor de învelitoare preliminară /MWK/ produse de MARMA POLSKIE FOLIE.

Important pentru întrebuințările din Instrucțiunile Nr. 1, 4 ,5 ,6, 7, 9, 11

INSTRUCȚIUNEA 12

Îmbinarea longitudinală a membranelor de învelitoare preliminară /MWK/

Importantă pentru toate modurile de întrebuințare.

Informații suplimentare ref.la Instrucțiunile de mai sus la

[www.marma.com.pl](http://www.marma.com.pl) și [www.dachowa.com.pl](http://www.dachowa.com.pl)

Instrucțiunile de la nr. 1 la 7 și nr.9 la 12 sunt conforme cu Directivele PSD/ Asociația Montatorilor Polonezi / și IFD /Internation Federation for the Roofing Trade / cuprinse în Notebook nr.1 și 2 ref.la Directivele Montatorilor asociați în Asociația Montatorilor Polonezi .

Instrucțiunea a fost elaborată cf. normele în vigoare din 01.o5.2019